Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Ist es möglich, Bilder an einen FTP-Server zu senden?

Über die Registerkarte FTP – Bild können Sie die Einstellungen vornehmen, die für die Übertragung von Bildern an einen FTP-Server erforderlich sind. Die Registerkarte enthält Einstellungen für die IP-Adresse und die Port-Nummer des Servers sowie für Benutzernamen und Kennwort. Beachten Sie, dass per FTP gesendete Bilder nicht in allen Fällen tatsächlich übertragen werden, z. B. wenn das Lesegerät mit einem kurzen Takt betrieben wird und keine Zeit für die Bildübertragung eingeräumt werden kann. Die Übertragung über kabellose Verbindungen kann zudem wesentlich langsamer als bei der normalen Netzwerkkommunikation sein. In diesen Fällen wird empfohlen, die Bilder zu verkleinern/zu komprimieren.

Über die Optionen für Dateiname können Sie die Datei angeben, in der die Bilder gespeichert werden sollen. Im Feld Dateiname können Sie einen Pfad angeben, der mit dem Stammverzeichnis des FTP-Servers beginnt (z. B.: „/Fehllesungen_Bilder/Bild“). Die Dateinamenerweiterung (JPG oder BMP) hinter dem Dateinamen entspricht der Einstellung für das Bildformat im Fenster Einstellungen für gepufferte Bilder. Beachten Sie, dass vom Lesegerät keine Verzeichnisse erstellt werden. Es muss sich um ein bereits vorhandenes Verzeichnis mit Zugriffsmöglichkeit handeln.

Die Einstellung für Maximal angehängter Wert gibt die Grenze für die dem Dateinamen angehängten Werte an. Mit dem Wert 0 wird angegeben, dass kein Wert angehängt und die Datei überschrieben werden kann.

Die Option Servergenerierter Dateiname beginnt mit einem leeren Pfad, mit dem das Stammverzeichnis des FTP-Servers angegeben wird.

Über die Liste Zu übertragende Bilder können Sie auswählen, welche Bildtypen an den FTP-Server gesendet werden sollen. Berücksichtigen Sie, dass die Bildübertragung vom FTP-Server unterstützt werden muss.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500