Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen gibt es für den Modus „Bild mit Gut-Lesung“?

Bei „Bild mit Gut-Lesung“ werden alle gepufferten Bilder mit Gut-Lesung gespeichert, sofern Sie keine begrenzende Rate festlegen.

Sie können die Anzahl der gepufferten Bilder mit Gut-Lesung begrenzen, indem Sie Rate begrenzt auswählen. Legen Sie die Bildrate für Gut-Lesung (die Anzahl der gepufferten Bilder und die zugehörige Zählfrequenz) und die Bildfolge für die Rate fest, die der Spitzenrate pro konfigurierte Zeiteinheit entspricht.

Note: default,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700