Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Weshalb ist der obere Quadrant von UltraLight nicht eingeschaltet?

Meistens hält der Benutzer das Lesegerät in einem Winkel zur gelesenen Oberfläche. Durch Deaktivierung des oberen Beleuchtungsquadranten werden Reflexionen und blendendes Licht minimiert.

Im Lieferzustand sind bei allen vier Setups die Standardwerte eingestellt, wobei allerdings nur das erste Setup Universal aktiviert ist. Im Setup „Universal“ sind nur die Flachwinkel-LEDs West, Süd und Ost aktiviert. Sie können dieses Setup rändern und alle nichtaxialen Beleuchtungssegmente aktivieren.

Note: DM8600,DM8700