Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was wird in der „Code-Lage-Heatmap“ angezeigt?

Die Code-Lage-Heatmap zeigt eine Heatmap für Gut-Lesungen an, in der die Bereiche je nach der Häufigkeit in verschiedenen Farben markiert sind, mit der sie erkannt wurden. Wärmere Farben bedeuten, dass Codes in dem betreffenden Bereich häufiger gefunden wurden. Um die Heatmap für einen bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen, können Sie die Bildlaufleiste an die entsprechende Stelle ziehen. Um das überwachte Intervall zu ändern, können Sie die Länge der Bildlaufleiste ändern (geklickt halten und ziehen).

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean