Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dienen die Einstellungen für die Bildanzeige?

Über die Einstellungen für die Bildanzeige können Sie steuern, wie erfasste Bilder nach der Auslösung von Lesevorgängen oder mit einem Lesegerät erfasste Live-Bilder angezeigt werden. Änderungen dieser Einstellungen wirken sich nicht auf die Leistung des Lesegeräts, sondern nur auf die Bildqualität und die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Lesegerät und Setup Tool aus.

HINWEIS: Bestimmte Bildeigenschaften (wie Bildgröße und Filterung) können nicht geändert werden, während das Gerät Bilder erfasst oder decodiert.

HINWEIS: Einstellungen für die Bildanzeige wirken sich nicht beim Speichern des letzten Bildes aus, das über das Bildfenster (durch Ziehen und Ablegen) erfasst wurde. Das letzte Bild wird immer in voller Größe gespeichert (maximale Auflösung des Geräts).

- Größe: Standardmäßig zeigt das Setup Tool ein Viertel der Pixel jedes erfassten Bildes bzw. bei Live-Anzeige ein Teil jedes Bildes. Je nach ausgewählter Bildgröße kann das Lesegerät für jedes Bild ein Sub-Sampling vornehmen, das die Bildübertragung vom Lesegerät zum Setup Tool unter Verlust feiner Bilddetails erheblich beschleunigt.

- Qualität: Diese Option ist nur bei Verwendung des JPEG-Bildformats verfügbar. Mit diesem Schieberegler können Sie interne Parameter so anpassen, dass das Lesegerät erfasste Bilder glättet. Die Übertragungsgeschwindigkeit vom Lesegerät zum Setup Tool kann dadurch erhöht oder verringert werden.

Note: DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500