Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Bildrate für Fehllesung“?

Die Zeitangabe „Bildrate für Fehllesung“ ist die Zählfrequenz der Rate für Bilder mit Fehllesungen (Anzahl der Bilder). Für diese Zeit können Sie einen genauen Wert und eine Einheit festlegen. Zählung und Zeit legen die unterstützte Rate für Bilder mit Fehllesungen fest. Die Bildfolge legt die Spitzenrate pro Zeiteinheit fest.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503