Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Beleuchtungseinstellung sollten ausgewählt werden?

Bei verschiedenen Markierungstypen und -oberflächen kann die Verwendung unterschiedlicher Beleuchtungsquellen hilfreich sein. Die fest montierte Beleuchtungsvorrichtung unterstützt Hellfeldbeleuchtung für kontrastreiche Symbole auf nicht reflektierenden Objekten ebenso wie Dunkelfeldbeleuchtung für kontrastarme Symbole auf reflektierenden Oberflächen. Sie können jede beliebige Kombination auswählen, die zuverlässige Ergebnisse beim Code-Qualitätsgrad liefert.

Beachten Sie, dass die einzelnen Bänke der fest montierten Beleuchtungsvorrichtung an unterschiedliche Ausgangsleitungen am erweiterten I/O-Modul angeschlossen werden müssen:

- Hellfeld – diffus senkrecht (90): I/O-Leitungen 2, 3

- Dunkelfeld – 30 Grad alle Quadranten (30Q): I/O-Leitungen 4, 5, 6, 7

- Dunkelfeld – 30 Grad O-W-Quadranten (30T): I/O-Leitungen 4, 6

- Dunkelfeld – 30 Grad N-S-Quadranten (30T): I/O-Leitungen 5, 7

Note: DM8600