Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Daten werden von der „Leistungsübersicht“ erfasst und angezeigt?

Die Leistungsübersicht kann je nach Einstellungen oben links unter Ansicht die Leserate, die Gut-Lesungen pro Minute und die Fehllesungen pro Minute in einem Echtzeitdiagramm anzeigen. Sie können auf die Schaltflächen Letzte [Zeitintervall] in der oberen Zeile klicken. Das aktive Element wird orange hervorgehoben. Über diese Schaltflächen können Sie das Intervall anzeigen, das von der Leistungsübersicht verwendet wird.

Sie müssen das überwachte Gerät auslösen, damit im Diagramm Daten angezeigt werden.

Sie können unter Konfiguration > Ansichteinstellungen eine Warnlinie einrichten, die in den Diagrammen angezeigt wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird die Warnlinie in den einzelnen Diagrammen angezeigt. Die Art der angezeigten Linie richtet sich nach dem Diagrammtyp. Der Wert Referenzlinie Leserate (%) hingegen ist der Prozentsatz, bei dem die Warnlinie in den Diagrammen gezogen wird.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean