Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Beleuchtungs-Setups können geändert werden?

Sie können festlegen, welcher Teil des Tri-Lucent eingeschaltet wird: Streuend, direkt oder polarisiert. Sie können jeden Teil separat aktivieren oder alle deaktivieren. Allerdings können nur „Direkt“ und „Polarisiert“ gleichzeitig aktiviert werden, während „Streuend“ nur für sich aktiviert werden kann. Sie können aber auch die werkseitig konfigurierten Beleuchtungs-Setups verwenden und im Fenster Beleuchtungs- und Kameraeinstellungen weitere Kamerakonfigurationen vornehmen.

Note: DM8700