Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was bedeuten die einzelnen AIM-DPM-Code-Qualitätsmetriken?

Die Code-Qualitätsergebnisse enthalten detaillierte Informationen zur Qualität eines Symbols gemäß dem Standard der Association for Automatic Identification and Mobility (AIM) für 2D-DataMatrix-Symbole. Alle DataMan Verifier ermitteln einen Gesamtgrad für jedes geprüfte Symbol sowie Einzelgrade für die folgenden Metriken:

- Zellenmodulation: Kennzahl für die Lesbarkeit der geprüften Markierung.

  Der Grad gibt an, wie weit sich die hellen und dunklen Zellen einer bestimmten Markierung einem globalen Grenzwert annähern, der den Graustufen-Separationspunkt zwischen hellen Zellen und dunklen Zellen jeder Markierung bildet.

  Eine Markierung erhält einen niedrigen Grad bei der Zellenmodulation, wenn dem Lesegerät eine relativ geringe Fähigkeit zur Klassifizierung einzelner Zellen als hell oder dunkel unterstellt wird. Beim Grad wird auch die Fehlerkorrekturkapazität berücksichtigt, die das Symbol beinhaltet (größere Symbole bieten eine höhere Fehlerkorrekturkapazität). Beispielsweise erhält eine Markierung einen niedrigen Grad bei der Zellenmodulation, aber einen hohen Grad bei der Metrik für Nicht verwendete Fehlerkorrektur, wenn sich die meisten Zellen kurz vor einem Wechsel ihres Status befinden, dieser tatsächlich aber nicht eintritt.

- Fehler im festen Raster: Die Qualität der Finder-, Takt- und Ruhezonenmuster innerhalb der Markierung.

  Das Lesegerät lokalisiert und decodiert die in einem Symbol enthaltenen Daten anhand verschiedener Muster. Der vom Lesegerät generierte Grad für Fehler im festen Raster wird mit derselben Methode erzeugt wie der Grad für Zellenmodulation, insbesondere eine Kennzahl zur Messung der Reflektanz.

- Referenzdecodierung: Angabe, ob diese Markierung vom standardmäßigen 2D-DataMatrix-Algorithmus gefunden und decodiert werden konnte.

  Diese Metrik wird durch den Grad A oder F ausgedrückt.

- Zellenkontrast: Kennzahl für den Reflektanzunterschied zwischen hellen und dunklen Zellen im Symbol, ausgedrückt als Prozentsatz des mittleren Reflektanzwerts der hellen Zellen.

  Gemäß AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158-Spezifikation muss das Bild so angepasst werden, dass die hellen Zellen einen mittleren Reflektanzwert von 78 % der vollständigen Sättigung aufweisen.

- Axiale Ungleichförmigkeit: Kennzahl für die Symmetrie der einzelnen Zellen des Symbols.

- Nicht verwendete Fehlerkorrektur: Kennzahl für den Prozentsatz von Code-Wörtern, die nach der Fehlerkorrektur in einem Symbol übrig sind.

  Bei der Berechnung des Werts für die Nicht verwendete Fehlerkorrektur wird ein Code-Wort als fehlerhaft betrachtet, wenn mindestens eine seiner Zellen den globalen Grenzwert überschritten hat. 2D-DataMatrix-Symbole weisen eine integrierte Code-Redundanz auf, d. h., Daten sind doppelt vorhanden.

  Der Wert 1.00 bedeutet, dass in keinem der Code-Wörter ein Fehler gefunden wurde.

- Rasterungleichförmigkeit: Kennzahl für die Anzahl von Positionsabweichungen einzelner Zellen von einem gleichförmigen Raster, gemessen anhand des Taktmusters eines Symbols.

- Zellenentwicklung: Kennzahl für Änderungen bei der Zellenentwicklung in horizontaler und vertikaler Richtung.

  Die Zellengröße wird unabhängig entlang der horizontalen (ZZH) und vertikalen (ZZV) Taktmuster des Symbols gemessen und mit ihren physischen Abmessungen angegeben.

  Diese Metrik wird nicht zur Generierung des Symbolgrads insgesamt verwendet, sondern nur für die Prozesssteuerung. Sie ist nur bei aktivierter Bewertung der Code-Qualität im Fenster Code-Qualität verfügbar.

Note: DM8600