Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was wird im Feld „Signaltoneinstellungen“ eingestellt?

Wenn es sich bei dem Ergebnis, welches das Setup Tool vom DataMan Lesegerät empfängt, um eine Gut-Lesung handelt, wird der PC-Signalton aktiviert. Diese Funktion ist nützlich, wenn das DataMan Lesegerät intern keinen Signalton erzeugen kann. Für den Signalton für Gut-Lesungen können Sie eine Frequenz von 1.000 Hz bis 10.000 Hz und eine Dauer von 10 ms bis 1.000 ms festlegen.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500