Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo realiza la verificación el lector cuando hay varias configuraciones de luz activadas?

El dispositivo iniciará la verificación con la primera configuración de luz seleccionada y continuará hasta que reciba una calificación global satisfactoria. Si ninguna de las configuraciones de luz obtiene una calificación satisfactoria, se devolverá al usuario la imagen y los gráficos correspondientes a la configuración con la mejor calificación global. El parámetro Calificación mínima correcta controla la calificación satisfactoria para AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 e ISO 15415. Las mediciones de calidad AS9132 generan ya una calificación de los símbolos que solo puede ser Correcta/Incorrecta.

Note: DM8600