Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que transmet le lecteur lorsqu'aucun code n'est lu ?

En règle générale, le lecteur ne transmet aucune donnée si un code n'est pas lisible. Si vous voulez vérifiez que l'absence de sortie est due à l'absence de lecture de données, vous pouvez indiquer une chaîne spécifique contenant jusqu'à 32 caractères en utilisant la commande Chaîne de sortie de non-lecture dans le volet Basique.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500