Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment configurer le lecteur principal pour qu'il communique tous les résultats de code de tous les lecteurs du groupe de synchronisation multi-lecteurs ?

En mode de synchronisation multi-lecteurs, le lecteur principal peut être configuré pour communiquer ses propres résultats de code et tous les résultats de code des lecteurs secondaires. Pour cela, dans le volet Paramètres de symbologie onglet Multicode, configurez le paramètre Nombre de codes pour le lecteur principal. Définissez le nombre total de codes que vous souhaitez que le groupe de synchronisation multi-lecteurs retourne.

Par exemple, si un lecteur principal et un lecteur secondaire lisent chacun un code unique, définissez le Nombre de codes du lecteur principal sur 2. Si le lecteur secondaire lit 3 codes et le principal 1 code, le Nombre de codes du lecteur principal doit être configuré sur 4. Le paramètre Nombre de codes du lecteur principal peut aller de 1 au nombre total de codes lus par tous les lecteurs dans un seul groupe de synchronisation multi-lecteurs.

Notez que si un lecteur secondaire lit plusieurs codes, vous devez également configurer le paramètre Multicode du lecteur secondaire pour lui permettre de lire et retourner des résultats de code multiples au lecteur principal.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503