ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 「ISO/IEC 15416」の評価時に用いる測定の種類:

以下に、「ISO/IEC 15416」の品質評価用に算出される測定の種類を挙げます。コード品質基準とその測定に関する詳しい情報は、「DataMan 接続・プログラミングガイド」または対象となる ISOスタンダードの文書をご覧ください。後者は www.iso.org で入手可能です。

- [デコーダビリティ] は、シンボルが特定する参考デコードアルゴリズムに対する、バーコード印刷の正確性の測定値です。デコーダビリティは、シンボルの中で最も逸脱したエレメントの幅におけるエラーのスケールを示します。逸脱が少ないほど、グレードが高くなります。

- [欠陥] は、エレメント (バーとスペース) とクワイエットゾーンの不揃いの度合いです。このパラメータは、スキャンの反射率プロファイルにおける不要な凸凹に起因する「ノイズ」の測定に使用します。欠陥が小さいほど、グレードは良くなります。

- [エッジのコントラスト 最小] は、2つの隣接したエレメントのバーの反射率とスペースの反射率の差の最低値で、エッジの鮮明さを示します。差が大きいほど、グレードが高くなります。

- [反射率 最小] は、スキャンの最低反射値で、バーコードの一番暗い部分の測定値です。値が低いほど、グレードが高くなります。

- [変調] は、[シンボルのコントラスト]に対する[エッジのコントラスト 最小]の割合、もしくは、スキャナーが、幅の広いエレメント (バーとスペース) を幅の狭いエレメントと比較して見ることのできる度合いです。[エッジのコントラスト 最小]と[シンボルのコントラスト]の差が大きいほど、グレードは低くなります。

- [シンボルのコントラスト] は、スキャンで得た最大反射率と最低反射率の値の差です (最も暗いバーと最も明るいスペースの反射率の差)。差が大きいほど、グレードが高くなります。

- [リファレンスデコード] は、標準的な 2D Data Matrix アルゴリズムが目的のマークを検出、デコードすることができるかどうかを示します。

  この計測結果は A または F いずれかのグレードで表されます。

- [エッジ検出] は、[スキャンの反射率プロファイル]で検出されるエッジの数です。検出されたエッジが期待エッジ数以上の場合、グレードは4です。それ以外の場合は、グレードは0になります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500