전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 버퍼링된 비판독 이미지 허용 옵션이란 무엇입니까?

이 입력이 활성 상태이고 패키지를 감지하는 센서 등에 연결되어 있으면 버퍼링이 모든 이미지에 대해 적용될 수 있더라도 센서가 특정 입력에 대한 신호를 발생시키면 비판독 이미지만 버퍼링됩니다. 따라서 센서가 실제로 패키지를 감지할 경우 판독기가 비판독 이미지만 버퍼링합니다. 이 옵션은 지속적 트리거 모드에서만 작동합니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503