전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 전송 후 이미지가 삭제되도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

전송 후 이미지 삭제 여부를 제어하는 전송 후 삭제 확인란을 선택합니다. 이 설정은 FTP로 이미지 전송 및 판독기에서 PC로의 이미지 전송을 포함하여 모든 전송 모드에 적용됩니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700