전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ISO/IEC 15416에 사용되는 개별 메트릭은 무엇입니까?

아래는 ISO/IEC 15416 품질 평가에 대해 계산된 메트릭 목록입니다. 이 코드 품질 표준 및 메트릭에 관한 자세한 정보는 DataMan 통신 및 프로그래밍 설명서 또는 해당 ISO 표준 문서를 참조하십시오. 이 문서는 www.iso.org에서 확인할 수 있습니다.

- 디코딩 가능성은 기호별 참조 디코드 알고리즘에 대하여 바코드 인쇄 정확도를 측정하는 것입니다. 디코딩 가능성은 기호의 가장 편차가 큰 요소의 폭에서 오류의 정도를 나타냅니다. 편차가 작을수록 등급이 높아집니다.

- 결함은 요소(막대 및 공간)와 빈 영역의 불규칙성을 의미합니다. 매개 변수는 스캔 반사율 프로필에서 원하지 않는 급하강과 급상승으로 발생하는 ‘잡음’을 측정하는 데 사용됩니다. 결함이 작을수록 등급이 좋아집니다.

- 에지 대비 최소는 두 개의 근접한 요소의 막대 반사율과 공간 반사율 사이의 가장 낮은 차이를 의미하며 에지 선명도를 나타냅니다. 차이가 클수록 등급도 높아집니다.

- 반사율 최소는 스캔에서 가장 낮은 반사율 값으로 바코드의 가장 어두운 부분을 측정한 것입니다. 이 값이 낮을수록 등급이 높아집니다.

- 변조는 에지 대비 최소 대 기호 대비의 비율이거나, 스캐너가 좁은 요소와 관련하여 넓은 요소(막대 또는 공간)를 관찰하는 방식을 측정한 것입니다. 에지 대비 최소와 기호 대비 사이의 차이가 클수록 등급이 낮아집니다.

- >기호 대비는 스캔에서 최고 반사율 값과 최저 반사율 값 사이의 차이입니다(가장 어두운 막대와 가장 밝은 공간 사이의 반사율 차이). 차이가 클수록 등급이 높아집니다.

- 참조 디코드는 표준 2D 데이터 매트릭스 알고리즘에서 이 특정 표시를 찾아 디코딩할 수 있었는지 여부에 대한 표시입니다.

  이 메트릭은 A 또는 F 등급을 생성합니다.

- 에지 결정은 스캔 반사율 프로필에서 검색된 에지의 수입니다. 검색된 에지의 수가 예상되는 에지의 수보다 크거나 같으면 등급이 4입니다. 그렇지 않으면 등급은 0입니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500