전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 확인을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

DataMan 8600 확인 프로그램에 대해 확인을 설정하려면 DataMan 8600 시리즈 핸드헬드 확인 프로그램 참조 설명서에서 시작하기 단원을 참조하십시오. 여기에 초기 보정이 설명되어 있습니다. 이후에 확인 탭이 시스템이 보정됨 옆에 녹색 아이콘을 표시합니다. 확인 프로그램 상태를 위해 DataMan 8600을 업그레이드하려면 DataMan 8600 시리즈 핸드헬드 확인 프로그램 참조 설명서에서 확인을 위한 장치 업그레이드를 참조하십시오.

초기 보정 후 기호를 판독하여 확인 결과를 보려면 다음 단계를 수행하십시오:

- 설정 > 코드 품질로 탐색해 들어갑니다.

- 확인 탭에서 확인 사용함을 선택합니다.

- 코드 품질 Toolview를 선택합니다(보기에서 코드 품질을 클릭하여 활성화합니다).

- 기호에 확인 프로그램을 배치하고 트리거를 당깁니다. 기호는 시야 내 중심에 배치되어야 하며, 판독기는 기호가 있는 표면에 수직으로 있고 올바른 회전 방향에 있어야 합니다. 확인 프로그램 스탠드 오프는 AIM-DPM/ ISO/IEC TR 29158 품질 지침에 대해 기호 프레젠테이션 및 광원 요건을 올바르게 충족하는지 확인하는 데 사용되어야 합니다.

- 빨간색 직사각형의 중심이 이미지 창에서 녹색 대상 직사각형 내에 놓일 때까지 판독기를 이동하십시오. 기호가 판독되고 확인되면 판독기가 신호음을 내어 알립니다.

코드 품질 Toolview 창에서 확인 결과를 살펴볼 수 있습니다. 결과 기록 Toolview에서 선택한 각 판독에 대해 확인 메트릭이 코드 품질 Toolview에 표시됩니다. 상단에서 판독된 코드에 주어진 전체 등급을 확인할 수 있습니다.

속성은 개별 메트릭을 열거하고, 값은 판독한 것과 이런 개별 메트릭의 임계값 사이의 차이를 나타냅니다. 등급은 메트릭에 주어진 코드 품질 등급을 의미합니다(또한 색상 아이콘이 이 행에 표시됨, 녹색 = 통과, 빨간색 = 실패, 노란색 = 값이 임계값임). 평균은 해당 메트릭의 마지막 100개 판독을 기준으로 계산됩니다.

판독기를 보정하면 사용하도록 설정된 모든 광원 옵션이 보정되고, 사용하도록 설정되지 않은 광원 옵션은 보정되지 않습니다. 보정되지 않은 광원 옵션을 사용하도록 설정하면 장치가 보정되지 않음 상태가 됩니다. 보정되지 않은 판독기로 확인을 수행하려고 하면 실패 톤이 반환되고 기호가 확인되지 않습니다. 확인을 다시 수행하려면 장치를 재보정하십시오.

데이터 서식에서 결과를 사용하는 방법에 대해서는 DataMan 8600 시리즈 핸드헬드 확인 프로그램 참조 설명서를 참조하십시오.

Note: DM8600