전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 코드에 인쇄할 수 없는 문자가 포함된 경우 무엇이 전송됩니까?

일반적으로 인쇄할 수 없는 문자의 원시 값이 전송됩니다. 인쇄할 수 없는 문자를 인쇄 가능한 문자 시퀀스(예: <CR>)로 변환하도록 판독기를 구성할 수 있습니다. 인쇄할 수 없는 문자 창으로 이동한 다음 사용을 선택합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503