전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 포커스 단계를 1로 설정할 경우 하한-상한은 무엇입니까?

오직 수동 트리거 모드에서 포커스 단계가 1 또는 2로 설정된 경우, 포커스 범위가 하한 및 상한의 두 값 사이에서 전환됩니다. 이는 슬라이더가 둘로 나눠져 별도로 변경할 수 있음을 의미합니다.

밀리미터 거리의 경우, 두 개의 슬라이더는 각각 높은 스윕 범위와 낮은 스윕 범위에 해당됩니다. 디옵터의 경우, 두 개의 슬라이더는 각각 높은 파워 범위와 낮은 파워 범위에 해당됩니다.

초점 거리는 판독기 전면 덮개가 아니라 렌즈를 기준으로 측정한다는 점에 주의하십시오.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700