전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 높이 센서에 어떤 값을 설정할 수 있습니까?

판독기의 패키지 높이 센서를 보정하려면 먼저 지원되는 센서 중에서 사용할 센서, 즉 Omron Light Curtain RS232 또는 Baumer Laser Ranger Finder RS232 센서를 선택합니다.

Omron Light Curtain을 선택하면 다음 값을 설정할 수 있습니다.

- 빔 간격: 빔 사이의 거리를mm 단위로 표시한 값입니다(0~300mm 범위).
- 센서에서 표면까지의 거리: 컨베이어와 패키지 높이 센서 사이의 거리(0~10,000mm 범위)입니다. 높이 센서에서 보정 표시를 사용하여 영 높이 지점에서부터 거리를 측정합니다.

Baumer Laser Ranger Finder를 선택하면 센서에서 표면까지의 거리 값만 설정할 수 있습니다.

Note: DM503