전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 설정 도구가 내 판독기에 연결되지 않는 이유는 무엇입니까?

연결할 수 없는 경우 다음 사항을 확인하십시오.

- 새로 고침을 클릭하여 판독기가 연결된 포트를 확인합니다. 새로 고침을 클릭하면 모든 COM 포트 및 이더넷 네트워크 서브넷을 통해 쿼리 문자열을 보냅니다. 쿼리에 응답하려면 DataMan 8000 무선 판독기 절전 모드가 해제되어 있어야 합니다. 트리거를 눌러 판독기 절전 모드를 해제합니다.

- 키보드, 키보드 웨지 또는 HID 연결을 사용하지 말아야 합니다. USB 직렬, RS-232 직렬 또는 이더넷 또는 무선 네트워크를 사용하여 설정 도구를 판독기에 연결해야 합니다.

- 직렬 연결
  - 사용하고 있는 실제 연결 유형과 일치하는 구성 코드(USB COM 또는 RS-232 직렬)를 스캔했는지 확인합니다(이더넷 전용 판독기에는 적용되지 않음).
  - COM 포트 목록에 판독기가 연결되어 있는 포트가 표시되는지 확인합니다.
  - 판독기가 PC의 COM 포트에 연결되어 있는 경우 PuTTY와 같은 터미널 에뮬레이션 프로그램을 사용하여 판독기에서 데이터를 보내고 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.
- 이더넷 연결
  - 적절한 포트(Cognamer:1069 및 설정 도구:44444)를 제공하여 컴퓨터에 설치된 방화벽 또는 바이러스 백신 응용 프로그램을 통해 이더넷 장치와의 통신이 가능한지 확인합니다.
  - 네트워크 장치 목록에 해당 장치가 나타나는지 확인합니다.
  - 네트워크 장치 추가 옵션에서 제공한 IP 주소가 올바른지 확인합니다.
- 무선 연결
  - 판독기가 절전 모드가 아닌지 확인합니다. 트리거를 눌러 절전 모드를 해제합니다.
  - 판독기와 PC에 연결된 베이스 스테이션 사이에 연결이 구성되었는지 확인합니다. 전원 케이블과 통신 케이블을 둘 다 베이스 스테이션에서 뽑았다가 다시 연결한 다음 베이스 스테이션에서 핸드셋을 다시 연결합니다. 다시 연결을 시도하기 전에 핸드셋이 연결되었다는 가청 신호가 들릴 때까지 기다립니다.
  - 베이스 스테이션이 전원에 연결되어 있는지 확인합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500