Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué puerto debo utilizar para una conexión USB?

Si conecta el lector o la estación base utilizando el puerto USB, debe escanear el código de configuración USB-COM/RS-232 que figura en el documento Códigos de configuración del lector. Después, haga clic en Actualizar y seleccione el puerto identificado como conectado al lector.

Nota: al hacer clic en Actualizar se envía una cadena de consulta a todos los puertos COM y por toda la subred de la red Ethernet. Debe haber activos un lector DM7550 y un DM8000 inalámbricos para poder responder a la consulta. Pulse el disparador para activar el lector.

Note: default,DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base