Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la Tasa de imágenes no leídas?

El tiempo Tasa de imágenes no leídas es la frecuencia del recuento Tasa de imágenes no leídas (número de imágenes). Puede especificar un número exacto y una unidad para especificar este tiempo. Este recuento y tiempo determinan el ritmo sostenido de imágenes leídas incorrectamente. La ráfaga determina la tasa máxima por tiempo.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503