Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué son las mediciones individuales utilizadas para AIM-DPM/ISO/IEC TR29158?

A continuación, encontrará una lista de mediciones utilizadas para la evaluación de calidad AIM-DPM/ISO/IEC TR29158. Para obtener información más detallada acerca de esta norma de calidad de códigos y sus mediciones, consulte la Guía de comunicaciones y programación del dispositivo DataMan o la documentación de la norma ISO correspondiente, disponible en www.iso.org.

- No uniformidad de cuadrícula es una medición de la cantidad de error de ubicación de cada una de las celdas de una cuadrícula con espaciado uniforme utilizando el patrón alternativo de un símbolo.

- Corrección de error sin utilizar es una medición del porcentaje de palabras de código que quedan en un símbolo después de corregir los errores.

  Cuando se calcula la Corrección de error sin utilizar, una palabra de código se considera errónea si al menos una de sus celdas se encuentra en el lado equivocado del umbral global. Los símbolos Data Matrix 2D tienen redundancia de código integrada, o tienen el contenido de datos duplicado.

  Un valor de 1,00 indica que no hay errores en ninguna de las palabras de código.

- No uniformidad axial es una medición de la simetría de celdas individuales del símbolo, esto es, la cantidad de desviación a lo largo de los ejes del símbolo.

- Contraste de celda es una medición de la diferencia de reflectancia entre las celdas luminosas y las celdas oscuras en el símbolo, representada como un porcentaje del valor medio reflejado de las celdas luminosas.

  La especificación AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 requiere que se ajuste la imagen para que las celdas luminosas tengan un valor de reflectancia medio del 78% de saturación completa.

- Daño de patrón fijo es la calidad del patrón de búsqueda, el patrón alternativo y el patrón de zona de silencio dentro de la marca.

  El lector utiliza varios patrones en cada símbolo para detectar y decodificar los datos que contiene. El lector genera la calificación Daño de patrón fijo utilizando el mismo método que para el resultado de Modulación de celdas; en concreto, una medición de la confianza de reflectancia.

- Modulación es una medida de legibilidad de la marca real.

  La calificación refleja cuánto se acercan las celdas luminosas y las celdas oscuras a un umbral global para una marca específica, indicando el punto de separación de nivel de gris entre las celdas luminosas y las celdas oscuras de una marca determinada.

  Una marca obtiene una calificación de Modulación poco satisfactoria si la confianza en que el lector pueda clasificar las celdas individuales en luminosas y oscuras es relativamente poca. El resultado también tiene en cuenta la capacidad de corrección de error del símbolo (cuanto más grandes sean los símbolos, mayor será la capacidad de corrección de error). Por ejemplo, una marca obtendrá una calificación de Modulación baja, pero una calificación de Corrección de error sin utilizar alta si la mayoría de las celdas están a punto de cambiar su estado, pero en realidad no lo cambian.

- Cambio de tamaño de impresión mide la desviación del ancho de las barras y los espacios con respecto a los anchos deseados (indicados en la especificación de los símbolos); esto es, mide si las barras son más estrechas/anchas en comparación con los espacios del símbolo. Cuanto mayor sea la diferencia, peor será la calificación.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500