Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cuál es la diferencia entre las opciones de retraso Tras la primera lectura y Tras la última lectura?

El retraso Tras la primera lectura inicia la temporización después de la primera vez que se lee un código datos dado, y el temporizador no se restablece. Esto significa que se puede volver a leer un código si el lector se dispara en un modo de imagen múltiple, como Continuo, y si el código está delante del lector durante un tiempo igual o superior al Tiempo de relectura.

Tras la última lectura restablece el temporizador cada vez que aparece un código dado en una imagen. Esto significa que no se volverá a leer el código siempre y cuando permanezca delante del lector. Únicamente se volverá a leer el código si se quita del campo de visión del lector por un tiempo igual o superior al Retraso de relectura.

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600