Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo ver errores en el registro del dispositivo utilizando secuencias de comandos?

Utilice el comando Throw() para informar de que se ha producido una situación anómala (excepción) y el error aparecerá en el registro del dispositivo cuando el dispositivo no esté conectado a la herramienta de configuración. Puede acceder al registro de errores haciendo clic en Sistema y luego en Mostrar registro del dispositivo en la barra de menús de la herramienta de configuración.

Si el dispositivo está conectado a la herramienta de configuración, la excepción aparecerá debajo de la secuencia de comandos en el panel de secuencias de comandos.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500