Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo configuro el OCR?

La configuración del OCR se realiza siguiendo varios pasos (ver más abajo), pero los pasos pueden completarse en cualquier orden. Tenga en cuenta que el OCR solo funciona en el modo de disparo único. Desplácese mediante los botones inferiores Siguiente y Anterior o haciendo clic en los paneles de la parte superior del panel OCR para ir directamente a un panel. El panel Resumen muestra todas las configuraciones y los errores aparecen en rojo. Puede utilizar el icono de reparación para ir directamente al panel relacionado con el error.

Fuentes: Puede cargar las fuentes que se utilizarán para las lecturas OCR. Las fuentes que ya se utilizan aparecen en el cuadro de diálogo. Al hacer clic en cualquiera de ellas, se muestran acciones adicionales debajo del cuadro de diálogo. Tenga en cuenta que Editar fuente tiene un funcionamiento parecido a Cargar fuente, pero puede seleccionar los caracteres que se incluirán en la carga. Esto permite reducir los tamaños de archivo, lo que se traducirá en tiempos de carga más rápidos del dispositivo. Utilice Ctrl+clic para agregar caracteres uno a uno en la ventana emergente. Puede utilizar la flecha situada junto al botón Aceptar de la venta emergente Fuente para acceder a Cargar como, que permite cambiar el nombre de archivo del archivo de fuentes.

Fijación: Puede configurar la fijación en símbolos o patrones utilizando campos ROI (región de interés) en la imagen de lectura del cuadro de imagen de manera que las lecturas de OCR puedan posicionarse en relación con el elemento fijado. Para la fijación en patrones, la región amarilla permite seleccionar el patrón de aprendizaje y la región naranja permite proporcionar el marco donde se buscará el patrón durante la operación. Para la fijación en símbolos, deberá establecer el código pertinente que ha de buscar el dispositivo. En ambos casos, deberá utilizar Aprender fijación para finalizar la fijación.

Cadenas de OCR: Para finalizar la configuración de OCR, vaya a Cadena de OCR 1. Un «Aprendido» en verde o un «Desaprendido» en rojo indicarán el estado de la cadena de OCR (este código de color se aplicará también al nombre de la pestaña). En Fuente seleccionada puede seleccionar la fuente para la cadena de entre los tipos de fuente ya cargados.

Puede marcar División en campos para establecer qué caracteres pueden aparecer en ciertas posiciones durante una lectura OCR. La información sobre herramientas (sitúe el puntero del ratón sobre el campo de texto a la derecha de División en campos) indica qué representan los caracteres en la cadena de campos.

A continuación, mueva el campo ROI de OCR a la posición que corresponda sobre el texto de la imagen e introduzca el texto de aprendizaje.

Umbral de aceptación es un resultado dado a los caracteres que permite modificar el umbral a partir del cual se aceptan los caracteres en una lectura OCR. Las lecturas están codificadas por colores en la imagen.

Umbral de confianza se fija en la diferencia mínima entre el resultado de los caracteres de la primera correspondencia y la segunda correspondencia que todavía se aceptan en las lecturas OCR.

Una vez haya ajustado todo, haga clic en Aprender OCR para finalizar el aprendizaje de la cadena de OCR. Tenga en cuenta que si utiliza fijación de símbolos o quiere leer códigos que no sean OCR, deberá dejar marcada la opción Permitir resultados parciales.

También se pueden configurar cadenas de OCR adicionales en Cadena de OCR 2-4, cada una con su propia indicación visual (marcos ROI con colores específicos). Tenga en cuenta que cuantas más cadenas de OCR se aprendan, más lento irá el dispositivo.

NOTA: El aprendizaje con Código múltiple no está admitido.

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM503