Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Puedo enviar imágenes a un servidor FTP?

Use la pestaña Imagen FTP para establecer la configuración necesaria para transferir imágenes a un servidor FTP. La pestaña contiene la configuración para la dirección IP y el número de puerto del servidor, así como una combinación de nombre de usuario y contraseña. Tenga en cuenta que las imágenes enviadas mediante FTP no tienen su envío garantizado, que podría no tener lugar cuando el lector esté operando a una frecuencia superior y no pueda programar el momento de transferencia de las imágenes. Tenga en cuenta también que la transferencia mediante conexiones inalámbricas puede ser más lenta que la comunicación de red normal. En dichos casos, se recomienda utilizar imágenes comprimidas o con una resolución más baja.

Las opciones de Nombre de archivo le permiten especificar el archivo donde se almacenarán las imágenes. El campo Nombre de archivo le permite especificar una ruta en relación al directorio raíz del servidor FTP (por ejemplo, /imágenes_erróneas/imagen). La extensión de nombre de archivo (.jpg o .bmp) que aparece en la etiqueta que sigue al nombre de archivo se corresponde con la configuración de formato de imagen en el panel Configuración de la imagen almacenada. Tenga en cuenta que el lector no crea directorios; el directorio debe estar disponible y accesible.

El control Máx. valor de adición indica el límite del valor de incremento usado en el nombre del archivo. Un valor de 0 indica que no se sumará ningún incremento y que el archivo puede sobrescribirse.

La opción Nombre de archivo generado por el servidor comienza con una ruta en blanco que indica el directorio raíz del servidor FTP.

La lista Qué imágenes transferir le permitirá elegir qué tipo de imágenes se envían al servidor FTP. Tenga en cuenta que el servidor FTP debe ser compatible con la transferencia de imágenes.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500