Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo funciona el retraso del disparo en el modo Sincronización de múltiples lectores?

El lector principal y los lectores secundarios se disparan normalmente a la vez; no obstante, se puede establecer un retraso del disparo para el lector principal y para cada lector secundario del grupo. El tiempo total del retraso de disparo para el lector principal será simplemente el tiempo de retraso de disparo configurado en este. El tiempo total del retraso de disparo para el lector secundario será igual al tiempo de retraso de disparo del lector principal más el del lector secundario.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503