ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# PS/2 アダプタでキーボードの代わりにリーダを使用するには：

『クイックリファレンス』に記載されているように、PS/2 キーボードをエミュレートするにはシリアルケーブル、外部電源、キーボードウェッジケーブルが必要になります。[PS/2のキーボードエミュレーション有効] 設定コードをスキャンします (リーダ設定コードは、Windows の [スタート] メニューまたはSetup Toolの [ヘルプ] メニューからアクセスできます)。PS/2 アダプタのインストールは、必ず PC の電源を完全に切って行ってください。リーダを上記のケーブルで接続します。コンピュータの電源を入れると、リーダが PS/2 アダプタをエミュレートします。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600