전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# SEMI T10에 사용되는 개별 메트릭은 무엇입니까?

아래는 SEMI T10 사양에서 사용되는 메트릭 목록입니다. 이 코드 품질 사양 및 메트릭에 관한 자세한 정보는 DataMan 통신 및 프로그래밍 설명서 또는 해당 준사양을 참조하십시오. 이는 www.iso.org에서 확인할 수 있습니다.

- 찾기 패턴 결함은 찾기 패턴에서 잘못된 픽셀 대 전체 픽셀의 비율을 의미합니다.

- 셀 결함은 그리드에서 잘못된 픽셀 대 전체 픽셀의 비율을 의미합니다.

- 수직 표시 배치 편차는 데이터 매트릭스 셀 중심점에서 데이터 매트릭스 표시의 평균 수직 배치 편차를 의미합니다.

- 수평 표시 배치 편차는 데이터 매트릭스 셀 중심점에서 데이터 매트릭스 표시의 평균 수평 배치 편차를 의미합니다.

- 데이터 매트릭스 셀 높이는 매트릭스에서 각 셀의 평균 높이를 의미합니다(픽셀에서).

- 데이터 매트릭스 셀 폭은 매트릭스에서 각 셀의 평균 폭을 의미합니다(픽셀에서).

- 수직 표시 증가는 기호가 과대 또는 과소 표시되는 경향을 추적한 것으로 실제 표시된 셀 대 공칭 크기를 수직으로 비교한 것입니다.

- 수평 표시 증가는 기호가 과대 또는 과소 표시되는 경향을 추적한 것으로 실제 표시된 셀 대 공칭 크기를 수평으로 비교한 것입니다.

- 신호 대 잡음 비율(SNR)은 기호에서 밝거나 어두운 회색조 레벨의 최대 편차(즉, 잡음)에 대한 기호 대비를 상대적으로 측정한 것입니다.

- 사용되지 않은 오류 수정은 오류 수정 후 기호에 남은 코드워드의 비율을 측정하는 것입니다.

  사용되지 않은 오류 수정을 계산할 때 하나 이상의 셀이 전역 임계값의 잘못된 쪽에 있을 경우 코드워드는 오류가 있는 것으로 간주됩니다. 2D 데이터 매트릭스 기호에는 코드 중복성이 기본 제공되거나 중복된 데이터 내용이 있습니다.

  1.00 값은 코드워드에 오류가 없음을 의미합니다.

- 기호 대비는 스캔에서 최고 반사율 값과 최저 반사율 값 사이의 차이입니다(가장 어두운 막대와 가장 밝은 공간 사이의 반사율 차이). 차이가 클수록 등급이 높아집니다

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500