전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 더 긴 버스트 길이를 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

지정할 수 있는 최대 버스트 길이는 장치에서 사용할 수 있는 리소스에 따라 달라집니다. 기본적으로 최대 버스트 길이는 202개의 이미지이나 판독기에서 캡처한 이미지를 저장할 메모리를 늘려 이 길이를 확장할 수 있습니다. 현재 이미지 들어올리기에만 사용되는 이미지 슬롯의 예약을 취소하고 이미저 시야의 크기를 줄여 버스트 이미지 저장에 사용할 수 있는 메모리를 늘립니다. 이 작업은 다음과 같이 이미지 크기(관심 영역) 창을 통해 수행할 수 있습니다.

1. 이미지 크기(관심 영역) 창을 선택합니다.
2. 이미저 FoV 확인란(단일, 버스트 및 지속적 트리거 모드)을 선택하고 이미저 FoV의 크기를 줄입니다.

크기를 줄인 다음에는 응용 프로그램 세부 정보 스텝에서 버스트 길이 매개 변수를 늘릴 수 있습니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380