전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 터미널 프로그램에서 트리거 명령 또는 에코 명령을 실행할 수 없는 이유는 무엇입니까?

PLC나 유사 장치에서 사용할 수 있는 사용자 지정 명령이 제공되며 이 명령은 수동으로 입력할 수 없습니다. 문자 간 지연이 약 50ms의 작은 값으로 설정되어 사용자 지정 명령을 천천히 입력할 경우 첫 번째 문자 이후가 인식되지 않습니다. 한 문자보다 큰 트리거 설정 또는 트리거 해제 명령은 다른 응용 프로그램에서 문자열로 보내야 합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500