전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 다중 포트(RS-232 공유) 기능이란 무엇입니까?

이 연결 모드를 사용하면, 여러 DataMan 판독기(동일한 유형)가 PC 또는 직렬 포트가 있는 기타 장치에서 단일 직렬 연결을 공유할 수 있습니다. 다중 포트 연결은 판독기의 데이지 체인을 작성합니다. 각 판독기는 이전 판독기에서 직렬 데이터를 받은 후 이를 다음 판독기로 전송합니다. 판독기에서 데이터를 전송하면 판독기와 PC 간의 체인에 있는 각각의 판독기를 통해 데이터가 전달됩니다.

시스템 구성의 요구 사항을 충족시키도록 자체 케이블을 구성해야 합니다. 케이블은 각 DataMan 장치에 대해 DB-15 커넥터를, PC 직렬 포트에 대해 DB-9 커넥터를 제공해야 합니다. 각 DB- 15 커넥터는 Tx 데이터, Rx 데이터, 트리거(입력 0), 접지 및 DC 전원을 제공해야 합니다. 인접한 커넥터의 Tx 데이터 및 Rx 데이터 핀을 연결하여 다중 포트 연결을 제공해야 합니다.

USB 연결을 사용하여 각 DataMan 장치를 DataMan 설정 도구에 연결하고 다중 포트 작동을 위해 해당 DataMan을 설정해야 합니다. 다중 포트 작동을 위해 장치를 구성하려면 다중 포트 사용(RS-232 공유) 확인란을 클릭하십시오.

다중 포트에 대한 보다 자세한 정보는 적절한 참조 설명서에서 다중 포트 연결 단원을 참조하십시오. 다중 포트 공유 기능의 동작 및 제한은 다음과 같습니다.

- 체인의 각 판독기는 USB 연결을 통해 PC나 다른 장치에 계속 연결할 수 있습니다.

- 체인의 각 판독기는 고유한 트리거 신호를 수신해야 합니다. DataMan은 직렬 트리거를 지원하지 않습니다.

- 체인의 각 판독기는 별도로 구성해야 합니다.

- 각 판독기의 모든 데이터는 정렬되지 않고 필터링되지 않은 상태로 PC나 다른 장치에 도착합니다.

Note: DM150,DM260,DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470,DM580, DM380, DM503