전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 트레이닝

기본적으로 판독기는 일반 탭에서 사용하도록 설정된 모든 기호를 사용하여 기호를 디코딩하도록 시도합니다. 예상되는 기호로 판독기를 트레이닝하면 판독기에서 사용하도록 설정된 기호를 순환할 필요가 없으므로 후속 기호를 디코딩하는 데 필요한 시간이 줄어들 수 있습니다. 그러나 판독기는 사용하도록 트레이닝된 기호가 아닌 다른 기호에 나타날 경우 해당 기호를 디코딩하지 않습니다.

트레이닝 탭은 트레이닝된 기호의 상태를 제어하는 데 사용됩니다.

설정 도구에서는 트레이닝되지 않은 기호 사용 안 함 확인란을 선택 취소하고 증분 트레이닝을 사용하지 않는 한 판독기가 예상할 수 있도록 트레이닝되지 않은 기호는 사용하지 않습니다.

코드 트레이닝 버튼

판독기가 후속 이미지에 대해 발생할 것으로 예상되는 기호로 기호의 이미지를 캡처한 후 작업 상단 창에서 코드 트레이닝을 클릭합니다.

특정 기호의 기호만 판독하려는 경우 코드 트레이닝을 클릭하면 판독기는 코드 트레이닝하지 않음을 클릭할 때가지 모든 후속 이미지에서 해당 기호에 대한 준비를 합니다(기호 설정 창에도 코드 트레이닝하지 않음 버튼이 있습니다).

성공적인 트레이닝 후에는 트레이닝된 기호에 대한 모델 정보에 들어오는 기호의 예상 크기가 표시되며, 코드 트레이닝하지 않음 버튼이 활성화됩니다.

여러 기호를 디코딩하려는 경우의 트레이닝

설정 도구에서는 여러 기호가 디코딩될 응용 프로그램에서 둘 이상의 기호를 예상하도록 판독기를 트레이닝할 수 있습니다.

단일 이미지에 예상되는 모든 기호가 표시되는 경우 작업 상단 창에서 코드 트레이닝을 클릭하여 판독기를 트레이닝합니다. 트레이닝된 기호에 대한 모델 정보에 들어오는 기호의 예상 크기가 표시되며 해당 기호에 대해 코드 트레이닝하지 않음 버튼이 활성화됩니다.

예상되는 모든 기호가 표시되는 단일 이미지를 제시할 수 없는 경우 증분 트레이닝을 선택하고 이미지에 있는 기호에 대해 코드 트레이닝을 클릭합니다. 그런 다음 트레이닝하려는 다른 기호의 이미지를 캡처하고 코드 트레이닝을 클릭하여 디코딩하도록 판독기를 트레이닝한 기존 기호 세트에 추가합니다. 증분 트레이닝을 사용하면 판독기에서 기존 트레이닝 매개 변수를 유지하면서 새 기호를 제시하여 트레이닝할 수 있습니다.

방향 트레이닝

1D, 스택 및 우편 기호에만 해당되며, 가장 최근에 디코딩된 기호의 각도로 판독기를 트레이닝하려면 방향 트레이닝을 선택합니다. 기호가 트레이닝된 각도로 나타나면, 후속 디코딩 작업이 더 빨라집니다.

참고: 우편 코드는 피켓 펜스 위치에 나타나는 경우에만 디코딩될 수 있습니다.

트레이닝 후 모든 종류의 기호를 디코딩하도록 판독기를 복원하기

트레이닝된 기호에 대해 코드 트레이닝하지 않음을 클릭하여 판독기에서 기호에 관계없이 모든 기호를 디코딩하도록 해야 합니다. 그러나 판독기에서 인식할 수 있도록 일반 탭에서 기호를 사용하도록 설정해야 합니다.

수동 코드 트레이닝

장치를 트레이닝하는 데 필요한 코드의 모든 매개 변수를 알고 있다면, 이런 매개 변수를 수동 코드 트레이닝에 제공할 수 있습니다. 모든 매개 변수를 제공한 후 유효함 상자를 선택하여 코드를 트레이닝합니다. 위의 코드 트레이닝하지 않음을 클릭하여 이제부터 코드를 트레이닝하지 않도록 할 수 있습니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503