전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 프로세스 모니터란 무엇입니까?

DataMan 판독기가 작동되면 수신한 트리거 수, 판독하고 판독하지 못한 기호 수 및 트리거 오버런 수 등의 통계를 로깅합니다. 다양한 방법으로 이러한 통계를 보거나 요청할 수 있습니다. 예를 들어 VisionView 응용 프로그램 소프트웨어를 연결하여 모든 판독기의 디코드 시도를 모니터링하거나 DataMan 제어 명령(DMCC) 인터페이스를 사용하여 연결을 설정하고 직렬 또는 텔넷 연결을 통해 로그 정보를 검색할 수 있습니다.

기본적으로 DataMan 판독기는 설정 도구에 연결되면 디코드 시도에 대한 통계 생성을 중지합니다. 설정 도구에 연결된 경우 프로세스 통계를 다시 사용하려면 프로세스 모니터를 시작해야 합니다. 설정 도구와 VisionView 응용 프로그램 소프트웨어를 모두 사용하는 경우처럼 단일 판독기에 여러 연결을 설정한 경우에도 프로세스 모니터를 사용하지 않으면 판독기에서 디코딩 통계를 로깅하지 않습니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM475V, DM503