전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 버퍼링 모드란 무엇입니까?

단일 버퍼링 모드를 사용하면 무선 연결이 완전히 설정되기 전에도 코드의 판독을 시작할 수 있습니다. 이는 판독기가 오프라인 상태인 경우에도 첫 번째 판독이 올바른 판독임을 의미합니다. 잘못된 판독은 삭제됩니다.

다중 모드에서는 판독기가 여러 개의 올바른 판독을 최대 1MB까지 버퍼링합니다. 잘못된 판독은 삭제됩니다.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500