전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 이벤트 기록은 어떤 데이터를 수집하고 표시합니까?

설정 > 구성된 값에서 왼쪽 상단의 설정에 따라 이벤트 기록은 통계 및 코드 품질 데이터 수집을 실시간 그래프에 결합시킵니다. RTM Lean은 장치에서 선택한 값을 모니터링합니다. 코드 품질 메트릭 및 등급의 경우, 모니터링되는 장치에 설정된 코드 품질 표준만을 구성된 값에서 사용할 수 있습니다. 대상 장치에서 사용 가능한 코드 품질 표준을 변경하여 다른 표준에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다.

스크롤바를 원하는 시간 지점으로 이동시켜 특정 시간의 데이터를 살펴볼 수 있습니다. 스크롤바 길이를 조정하여(클릭 상태로 드래그) 모니터링 간격을 변경할 수 있습니다. 선택한 기간(스크롤바를 움직여서)의 구성된 값을 종합한 값은 선택한 기간의 종합 값 아래의 상단 중간에 표시됩니다.

데이터 수집은 모니터링 동안의 이벤트를 나타내는 점으로 그래프 하단 라인에 분포됩니다. 각 이벤트는 세부 정보(타임 스탬프 및 이벤트 유형)와 함께 오른쪽에 열거됩니다. 목록 아래에는 두 개의 버튼이 있습니다.

- 장치 백업 저장을 통해 목록에서 선택한 이벤트에 연계된 장치 구성을 내보낼 수 있습니다. 이 구성은 주어진 통계, 메트릭 또는 등급에 변경 사유를 검색할 때 세부 정보를 확인하는 용도로 사용할 수 있습니다.

- 구성 비교는 선택한 이벤트에 연계된 장치 구성을 비교할 수 있는 문서를 엽니다. 이 작업은 목록에서 둘 이상의 이벤트를 선택한 경우에만 가능합니다.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean