전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 1D 가독성에 사용되는 개별 메트릭은 무엇입니까?

아래는 1D 가독성 품질 평가에 대해 계산된 메트릭 목록입니다. 이 코드 품질 표준과 메트릭에 대한 자세한 정보는 DataMan 통신 및 프로그래밍 설명서를 참조하십시오.

- 다중 스캔 무결성(다중 스캔 무결성)은 기호의 다중 스캔을 결합하여 얻는 기호의 디코딩 가능성을 측정하는 것입니다. 측정이 높을수록 등급도 높아집니다.

- 에지 대비 최소는 두 개의 근접한 요소의 막대 반사율과 공간 반사율 사이의 가장 낮은 차이를 의미하며 에지 선명도를 나타냅니다. 차이가 클수록 등급도 높아집니다.

- 반사율 최소는 스캔에서 가장 낮은 반사율 값으로 바코드의 가장 어두운 부분을 측정한 것입니다. 값이 낮을수록 등급이 높아집니다.

- 인쇄 증가는 의도된 폭(기호 사양에 표시되어 있음)에서 막대와 공간 폭의 편차를 측정한 것으로 기호에서 막대가 공간에 비해 좁은지/넓은지 측정하는 것입니다. 차이가 높을수록 등급은 낮아집니다.

- 기호 대비는 스캔에서 최고 반사율 값과 최저 반사율 값 사이의 차이입니다(가장 어두운 막대와 가장 밝은 공간 사이의 반사율 차이). 차이가 클수록 등급이 높아집니다.

- 단일 스캔 무결성(단일 스캔 무결성)은 단일 스캔으로 기호의 디코딩 가능성을 측정하는 것입니다. 바코드의 여러 위치가 손상된 경우 디코딩 가능성은 낮아집니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500