전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 구성에서 어떤 옵션을 사용할 수 있습니까?

구성에서 RTM Lean의 데이터 수집 및 기타 다른 설정을 지정할 수 있습니다.

장치 구성: 데이터 수집의 주체가 되는 장치를 선택합니다. 장치 추가 버튼을 사용하여 목록에 장치를 추가합니다. 이렇게 하면 새 창이 열리고, 여기서 네트워크 장치 추가 버튼을 사용하여 IP를 기반으로 장치를 수동으로 추가할 수 있습니다. 새로 고침 버튼은 장치의 목록을 새로 고치는 데 사용할 수 있으며, 수동으로 추가된 장치 제거 버튼은 목록에서 선택된 장치를 제거합니다. 장치 삭제를 통해 사용자는 추가된 장치의 목록에서 장치를 제거할 수 있지만 팝업 경고가 표시되면서 해당 장치의 수집된 데이터(이미지, 통계 등)가 완전히 제거된다는 팝업 경고가 나타납니다. 암호로 보호된 장치는 RTM Lean을 통해 모니터링할 수 있지만, 네트워크 하단에서 사용자 이름과 암호를 입력해야 합니다.

데이터 수집: 이 목록에는 RTM Lean이 수집할 수 있는 모든 유형의 정보가 들어 있습니다. 확인란을 선택하여 원하는 데이터를 수집합니다. 기본적으로 RTM Lean은 통계 데이터를 수집합니다(장치에서 활성화된 경우, 판독률, 비판독 카운트, 평균 디코드 시간, 트리거 카운트, 트리거 오버런, 버퍼 오버플로, 프로세스 제어 메트릭 등). 목록에 제공된 데이터 유형은 기본으로 수집된 데이터에 포함되지 않으며 설정 탭에서 지정할 수 있습니다.

- 비판독의 세부 트리거 정보: 이를 활성화하면 RTM Lean은 비판독이 발생할 때 개별 트리거 데이터를 저장합니다. 비판독에 부분 결과 또는 다중 판독기 동기화 정보가 담겨 있으면, 이 또한 저장됩니다.

- 비판독 이미지(FTP를 통해): 이를 활성화하면 장치가 비판독 이미지를 RTM Lean에 전송합니다.

- 정상 판독의 세부 트리거 정보: 이 설정을 통해 리본 메뉴의 세부 보기 하단에서 트리거 성능 페이지를 사용할 수 있습니다. 트리거 성능은 정상 판독을 이끌어낸 개별 트리거의 데이터를 수집합니다. 트리거 성능 페이지의 구성된 값 드롭다운 메뉴에서 이 데이터의 모든 값을 살펴볼 수 있습니다.

- 히트맵용 코드 위치: 각각의 성공적인 판독에 대해 RTM Lean은 각 확인 코드의 직사각형을 저장합니다. 이 정보는 코드가 시야의 어디에서 판독되었는지 나타내는 2D 히트맵을 작성하는 데 사용됩니다.

- 장치 구성 변경: 이를 선택하면 구성이 변경될 때마다 장치가 RTM Lean에 알립니다. 장치가 전송한 모든 구성 파일은 RTM Lean을 통해 저장됩니다. 구성 변경 이벤트는 이벤트 기록 페이지에 표시되며, 여기에서 내보내거나 비교할 수 있습니다.

트리거 주파수에 따라 트리거 레벨 데이터를 사용하면 시스템이 느려질 수 있습니다.

분류: Cognex In-Sight 장치가 DataMan 장치와 페어링되어 있는 경우, RTM 컨트롤러는 비판독 이벤트의 사유에 따라 분류 데이터를 수집할 수 있습니다. In-Sight에서 이미지 분류 수집 상자를 선택하고 드롭다운 목록에서 분류 장치를 선택하여, 작업할 분류에 대해 In-Sight 장치를 지정할 수 있습니다. 분류 이미지를 저장하려면 InSight 이미지를 RTM에 저장 상자를 선택합니다.

트리거 구성 및 비판독 이미지의 빈도에 따라 이미지 저장 작업이 디스크 사용량을 상당히 증가시킬 수 있습니다.

DataMan에서 통신 스크립트를 덮어쓰지 마십시오: 이 상자를 선택하면 장치에서 스크립트를 덮어쓰는 것이 금지됩니다.

네트워크: 이 창은 RTM Lean을 통해 적극적으로 모니터링되는 장치의 이름 및 주소를 표시합니다(수집 활성화는 왼쪽에서 선택합니다). 톱니바퀴 아이콘을 클릭하면 하위 메뉴가 열리고 사용자는 RTM Lean이 장치를 식별하는 방식을 결정할 수 있습니다(IP 주소 또는 MAC 주소). 암호 보호된 장치에서 데이터를 수집하고 싶은 경우, 왼쪽 목록에서 모니터링할 장치를 선택한 후 사용자 이름과 암호를 입력해야 합니다.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503,DM370, DM080, DM280,DM470,DM580, DM380,RTM_Lean