전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 외부 광원 출처를 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

이미지 최적화 창의 고급 탭에서 조명 유형으로 외부를 선택합니다.

외부 광원을 사용하려면 빠른 참조 설명서에 설명된 대로 선택한 출력 라인에 연결합니다.

- 출력 라인은 전류 싱크로 연결되어야 합니다.

- 공통 출력은 논리 접지여야 합니다.

- 전류 제한은 24VDC에서 50mA입니다.

또한, 극성을 활성 높음 또는 활성 낮음으로 설정할 수 있는데, 이는 출력 신호의 극성입니다. 높음은 - 0V를 의미함: 조명 끄기, 24V: 조명 켜기. 낮음은 - 24V를 의미함: 조명 끄기, 0V: 조명 켜기. 또한 사전 충전 시간(µs)을 설정할 수 있습니다.

Note: DM360,