전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 내 판독기에 계속 연결할 수 없습니다. 리셋해도 됩니까?

빠른 참조 설명서의 뒷면에 인쇄된 스캐너 재부팅 명령을 스캔하여 소프트 리셋을 수행합니다. 판독기의 비휘발성 메모리는 지워지지 않지만 판독기가 종료되었다가 다시 시작됩니다.

그래도 실패하는 경우 스캐너를 출고 시 기본값으로 재설정 명령을 스캔하여 판독기를 출고 시 기본값 상태로 되돌립니다.

계속해서 실패하여 유선 판독기를 사용하려면 판독기 전원 연결을 해제합니다. DataMan 9500에서는 이 절차를 사용할 수 없습니다. 트리거 버튼을 누른 상태에서 판독기를 전원에 다시 연결합니다. 경고음이 두 번 울릴 때까지 6초 이상 동안 트리거 버튼을 계속 누르고 있습니다. 판독기의 표시등이 여러 색상으로 깜박입니다.

이것이 실패하였으며 DataMan 8000 무선 판독기를 사용하고 있는 경우 판독기에서 배터리를 분리하고 베이스 스테이션에 놓습니다. 트리거 버튼을 누른 상태에서 판독기를 전원에 다시 연결합니다. 경고음이 두 번 울릴 때까지 6초 이상 동안 트리거 버튼을 계속 누르고 있습니다. 판독기의 표시등이 여러 색상으로 깜박입니다.

Note: DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700