전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 출력 지연에 의해 영향을 받는 디지털 출력 라인은 무엇입니까?

모든 작업은 다음 이벤트를 기반으로 수행됩니다.

- 판독/비판독

- 유효성 검사 실패

지연 다음 출력 라인이 영향을 받습니다.

- 디지털 출력의 설정

- RS-232, 이더넷 또는 USB를 통한 데이터 전송

- LED 광원

- 호출기 경고음

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM360, DM503