전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 변경할 수 있는 트리거 검색 설정은 무엇입니까?

극성 옵션을 사용하여 이미지 획득을 트리거하는 신호를 변경합니다.

디바운스 지연 텍스트 상자를 사용하면 유효한 것으로 인식되도록 트리거 신호를 검색해야 하는 기간을 정의할 수 있습니다. 더 짧은 값을 사용하여 ESD 라인 잡음을 보완하고 더 높은 값을 사용하여 전자 기계 릴레이의 잡음을 보완합니다. 생산 환경에 가장 적합한 값을 선택하려면 설정을 테스트해야 할 수 있습니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503