전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 비판독 이미지 비율이란 무엇입니까?

비판독 이미지 비율 시간은 비판독 이미지 비율 수의 (이미지 수) 빈도를 말합니다. 정확한 수치와 단위를 지정하여 이 시간을 설정할 수 있습니다. 이 수와 시간은 불량 판독 이미지의 지속률을 결정합니다. 버스트는 시간당 최고 비율을 결정합니다.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503