Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é o dispositivo RTM Lean exibido em Rede?

O Monitoramento em tempo real (RTM) Lean é um recurso integrado no DataMan Setup Tool que permite a coleção e análise de diferentes tipos de dados relacionados com os dispositivos na rede e respectivas leituras. Você pode conectar-se ao RTM Lean como faria a um dispositivo, avançando em seguida para a configuração da coleção de dados em um documento recentemente aberto. O RTM Lean somente coleta os dados ativamente durante o funcionamento e quando você está conectado a ele.

Durante a configuração inicial, será solicitado que você escolha o dispositivo que será monitorado pelo RTM Lean e, em seguida, que tipo de dados (fora do padrão) o mesmo irá coletar. Isto pode ser redefinido em Configuração, no menu de faixa de opções. Como padrão, o RTM Lean coleta os dados estatísticos (Taxa de leitura, contagem do disparo, saturação do disparo, estouro de buffer e métricas de controle do processo, se estiverem habilitados no dispositivo).

OBSERVAÇÃO: O RTM Lean pode adquirir dados de um único dispositivo de cada vez e manter os dados durante 48 horas.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500