Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são as configurações que podem ser usadas no codificador de pulsos?

Especifique a distância até a saída e mapeie o pulso em relação à distância. O valor da distância até a saída é corrigido com base no valor da resolução (é ajustado para o múltiplo mais próximo da resolução arredondado para milímetros).

Na guia Atraso de saída, use o controle Distância até a saída (mm) para configurar a distância do disparo até o momento de saída do resultado.

Na guia Codificador de pulso, use o controle Resolução (mm) para definir a resolução.

Também na guia Codificador de pulso, e após você ter habilitado Codificador e Direção do codificador na guia Entradas, é exibido Tipo de codificação do codificador na guia Codificador de pulso com as seguintes configurações:

- Horário/Sentido:Neste modo, a primeira entrada do codificador é usada como sinal de relógio e a segunda linha define a direção na qual o codificador conta.
- Para cima/Para baixo:Neste modo, o Setup Tool conta de forma ascendente se for detectada uma borda positiva na primeira linha e conta de forma descendente se for detectada uma borda positiva na segunda linha.
- Quadratura 1x:Neste modo de codificador, existem duas linhas de entrada (Fase A e Fase B). É gerado 1 tique de codificador por sequência completa.
- Quadratura 2x:Neste modo de codificador, existem duas linhas de entrada (Fase A e Fase B). São gerados 2 tiques de codificador por sequência completa.
- Quadratura 4x:Neste modo de codificador, existem duas linhas de entrada (Fase A e Fase B). São gerados 4 tiques de codificador por sequência completa.

Se você habilitar Taxa dupla, seu codificador irá contar ambas as bordas na Entrada. Observe que o ciclo de trabalho do codificador tem que ser de 50%. Se você desabilitar Taxa dupla, o codificador irá contar somente a borda selecionada.

Note: DM360,DM370, DM080, DM280,DM470