Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Mais imagens serão obtidas quando ocorrer uma leitura válida?

Não. Se uma configuração produzir uma imagem válida, o leitor não tentará outras configurações durante este ciclo do disparo. Ele começará decodificando quando encontrar uma imagem válida. Imagens adicionais serão obtidas quando as leituras de configurações anteriores falharem. O leitor testará cada configuração habilitada em ordem de prioridade, começando pela configuração de prioridade mais alta especificada e avançando até que uma leitura válida seja adquirida.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500